Frequency, [Hz]

Wavenumber, [m
-1]

Wood fibre absorption

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 -25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8