500 1000 1500 -1

0

Re(R 0)

500 1000 1500 -1

0

1

Im(R

72 47 37 30 26 23

Angles, [deg]

01)

500 1000 1500 -1

0

1 72 47 37 30 26 23

Angles, [deg]

500 1000 1500 -1

0

1

72 52 42 36 31

1)

500 1000 1500 -1

0

1 72 52 42 36 31

500 1000 1500 -1

0

1

76 58 48

02)

500 1000 1500 -1

0

1

Frequency, [Hz]

76 58 48

500 1000 1500 -1

0

1

Frequency, [Hz]